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钢筋采购招标文件





招标项目：如皋市碾砣港闸工程土建施工及设备安装 
招标人：江苏省水利建设工程有限公司
招标内容：钢筋采购
现场管理机构：江苏省水利建设工程有限公司如皋市碾砣港闸工程土建施工及设备安装项目经理部
编制日期：2026年10月28日


第一章 招标公告

[bookmark: _Toc13095][bookmark: _Toc211244988][bookmark: _Toc374458968]我公司中标承建了如皋市碾砣港闸工程土建施工及设备安装工程，为保证优质、高效、安全地完成施工任务，现决定对该项目使用的钢筋进行公开招标，欢迎新老客户参加竞标。
一、投标人资格要求
本次招标实行资格后审，供应商先根据技术参数报价，待确定中标候选人后，我公司将通知中标候选人携带资料进行审核，携带的资料为：投标单位法人营业执照原件或加盖单位公章的复印件、售后与服务承诺书及以前向其他单位供货的证明资料（如开具增值税发票的存根联）。如中标单位已是我公司合格供方，则不需要进行资格后审。
[bookmark: _Toc9530677]二、招标文件的获取
请有意参加投标的供应商至江苏省水利建设工程有限公司网站（http://www.jswcc.com/）下载本次钢材采购的招标文件。
招标人联系人：彭丽梅，联系电话：18021324753（扬州市长征西路14号）。
项目部联系人：刘坚（联系电话：19961825551）
三、投标文件的递交
本次投标采取网上投标方式，投标人于2026年11月10日下午14:00前将投标文件加盖公章后并扫描上传至江苏水建集中采购平台（投标文件以PDF文件加密或压缩文件加密），投标文件每页均须法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章。投标单位可与朱丽13218960628联系获取江苏水建集中采购平台操作手册。
四、投标保证金、开标时间地点及投标有效期
1、投标保证金
请各投标人需在2026年11月10日上午10:00前从单位基本户将投标保证金（人民币）叁拾万元整汇入我公司银行账户，汇款备注：碾砣港闸钢材采购投标保证金。其他方式的投标担保一律作无效标处理。未中标单位的投标保证金将在7个工作日内归还（不计利息），中标人的投标保证金凭已签订的合同和履约保证金（具体金额见后附的格式合同相关条款）已到账的银行收款凭证退还。投标保证金汇入账户：
户名：江苏省水利建设工程有限公司
银行：中国建设银行扬州琼花支行
账号：32001745736050488688
2、开标时间及地点
招标人于2026年11月10日下午14:00在江苏省水利建设工程有限公司公司前楼5楼会议室现场开标，届时与投标人联系投标文件压缩包密码。开标过程中，投标联系人需保证电话畅通并准备好正确开标密码，拨打投标联系人2次电话无法接通、提供2次错误开标密码或挂断电话再去找寻正确开标密码的均视同投标人放弃投标，招标人不再需要投标人提供开标密码。
五、供货内容及要求
1、钢材品牌仅限于沙钢、永钢、中天、马钢、武钢、南钢等。
2、钢材的规格、暂定数量：
	品名
	规格
	计量单位
	暂定数量
	备注

	热轧光圆钢筋
	HPB300直径10mm
	t
	103
	满足GB1499.1-2024

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径8mm
	t
	2
	满足GB1499.2-2024

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径10mm
	t
	2
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径12mm
	t
	5
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径14mm
	t
	50
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径16mm
	t
	340
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径18mm
	t
	255
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径20mm
	t
	245
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径22mm
	t
	455
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径25mm
	t
	290
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径28mm
	t
	115
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径32mm
	t
	15
	

	
	合计
	t
	1877
	


3、报价以“我的钢铁网”www.mysteel.com，2026年10月26日第一次发布的中天各种直径规格钢筋的上海地区价格（非备注栏价格，下同）为基准报统一上下浮价；该上下浮价报价为投标报价单所列规格钢筋的上下浮价；各直径规格钢筋实际结算单价按如下方式计算：每批各直径规格钢筋的结算单价（元/吨）=订货通知单当天“我的钢铁网”第一次发布的 中天 对应规格钢筋的上海地区价格±上下浮价。
“订货通知单”须注明基准价品牌（中天）各规格钢材当天的网牌价，实际结算单价与实际所供品牌（基准价品牌除外）的网牌价无关。
特别提示：“中天”各规格钢筋的网牌价只是作为所供各规格钢筋结算单价的计算依据，并不代表本次采购仅接受“中天”品牌的钢筋。本次招标设有内部限价，由招标人在开标时确定，超过限价的投标为无效标，招标人可根据评标情况确定中标候选人或重新招标。
4、投标报价均包含货款、运输费（车辆运输钢筋净重不超过30吨/车）、利润、税费，并包含货物装车、运输、配合（指定）卸货等全过程中的安全、保险、措施等费用以及如发生安全事故导致的损失和赔偿费用，提供税率为13%的增值税专用发票（税金由中标人承担，包含在钢材价格中）。
5、供货时间：预计在2026年11月20日至2027年9月30日完成供应，供应本次采购共约1877吨，具体规格数量以项目部实际需要为准，具体送货时间、规格、数量以项目部根据工期计划提前3天通知。
6、送货地点：如皋市碾砣港闸工程土建施工及设备安装工程施工现场（如皋市碾砣港闸，具体地址由投标人与工程项目部联系确认）
7、钢筋质量满足GB/T 1499.1-2024、GB/T 1499.2-2024标准及相关规范要求。合同签订后有最新标准的，自动执行最新标准。如若供应过程中项目部查出供应商用其他劣质品牌钢筋冒充合同约定品牌的，项目部将没收其履约保证金。造成项目部和相关方损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等费用和损失），负责赔偿相关损失，并承担相关责任。
8、中标人需派专人为项目部提供及时服务，包括但不限于工程项目部供货计划的接收、供货的协调、收货签单的核对、与项目部办理结算等。提供服务人员须在约定时间内能赶到施工现场。人员费用包含在投标报价中。
六、结算和付款方式
1、结算依据
供方将材料送至施工现场后，需方进行材料检测送检，检测合格方可进行结算，招标人项目部指派专人员在送货单上签字，非有效授权人签署的签收单一律无效。以检测合格的到工钢材数量和相应结算单价作为结算依据。
[bookmark: _Hlk96449590]2、结算方式
按月结算，供货方在每月10日前与招标人项目部核对上月所供钢材数量及货款，招标人项目部凭供货方开具的增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。合同供货完成后进行最终结算，该最终结算除双方签字并加盖公章外，必须报招标人项目部所属分公司相关人员审批后方为有效。
每个订货通知单为一个进货批次，每个进货批次中同一规格的钢筋应尽量控制在60吨为1个炉批号，60吨内若超过2个炉批号则每超过1个炉批号供货方承担1000元额外检测费，上不封顶。若供货方将炉批号不能控制在限定的数量内，超过的炉批号数量中招标人只承担其中1个炉批号钢筋检测费，其余炉批号钢筋检测费由供货方全部承担，上不封顶。
例如，每个进货批次中同一规格的钢筋需求量在60吨以内，只能2个炉批号；每个进货批次中同一规格的钢筋需求量在60～120吨，只能有4个炉批号；以此类推。
3、付款方式
本次采购无预付款，在双方办理结算手续后，招标人在收到供货方提供已结算货款等额的税率为13%的增值税专用发票、质量证明书（需加盖供货方公章）、质量终身制承诺书后（需加盖供货方公章）等资料后7个工作日内办理汇款手续并将钢筋到工价款汇入供方合同确定的账户内。支付款项前，供货方须按付款额开具并加盖财务专用章的收款收据。
七、招标文件的澄清
对招标文件的任何疑问均可向招标单位联系人电话方式澄清。招标人单方自行澄清的，将以书面形式发出，并构成招标文件的一部分。
八、投标文件的编制
1、投标文件使用的质量、技术等规范应符合国家有关标准。
2、除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用法定计量单位。
九、投标文件组成
1、投标文件封面（附件1）
2、投标函（附件2）
3、投标报价单（见附件3）
4、投标单位法定代表人身份证明书（见附件4）
5、授权委托书（见附件5）
6、投标单位资信证明资料（见附件6）
7、生产厂家营业执照复印件及资质证明文件（见附件7）
8、投标保证金（汇款凭证）（见附件8）
十、评标方式、标准及方法
本次招标评标标准在同等条件下以单位价格低者中标。
十一、有下列情况之一，视为无效标：
（1）投标书未加盖投标人单位公章的；
（2）投标人的授权委托人不能提供有效的授权委托书的；
（3）逾期上传投标书的；
（4）招标人认为投标报价严重偏离市场行情的；
（5）报价未按要求填报或擅自更改投标文件格式内容的；
（6）投标单价浮动幅度超过内部限定幅度的。
十二、特别提示
1、本次招标拟选择一家供货单位为中标候选人。
2、若2家以上有关联关系（包括：总分公司、母子公司、同一实际控制人的公司、亲属关系的公司或存在其他可能影响公平公正评标的关系）的投标单位同时投标，则仅以关联关系单位中投标报价最低的为有效标，其他关联关系单位的投标作废标处理。
3、投标有效期：从提交投标文件的截止之日起计算，本次招标的投标有效期为90日历天，在投标有效期内投标人不得撤回、修改或撤销投标文件。
4、开标后未获得中标通知者，视为未中标，招标单位和未中标单位均不需向对方承担任何民事责任。
[bookmark: _Hlk82700346]5、中标单位在接到中标通知（包括但不限于微信、QQ或手机短信等形式通知并视同书面通知送达）后3个工作日内（含通知当日），提供履约保证金后到江苏省水利建设工程有限公司如皋市碾砣港闸工程土建施工及设备安装项目经理部签订合同，逾期未缴纳履约保证金或不签订合同的均作为自动放弃中标处理，并没收其投标保证金。
6、本次招投标遵循投标单位自愿参与原则。一经参加投标，即视为投标单位完全同意招标条件、评标办法等招标文件的内容。
十三、其他
[bookmark: OLE_LINK1]1、中标单位注意保护环境，如因车辆运输及卸货引起的道路损毁、扬尘、噪音等影响到周边住户，由中标单位负责协调解决。
2、招标文件作为钢材采购合同的组成部分。


第二章投标文件附件格式（附件1-8）
附件1（封面格式）

江苏省水利建设工程有限公司如皋市碾砣港闸工程
土建施工及设备安装项目经理部


钢筋采购




投 标 文 件












投标单位名称（盖章）


法定代表人（签章）  


投标日期：



附件2
投 标 函

江苏省水利建设工程有限公司：
根据收到的贵公司采购如皋市碾砣港闸工程土建施工及设备安装工程所用钢筋的招标文件，我方（投标人）完全接受招标文件的要求和买卖合同的全部条款。并致函如下：
1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供标书所列产品，明细见《投标报价单》。
2、如果我方中标签约，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同义务；如果由于我方自身失误形成的风险和损失均由我方承担。
3、我方再次重申：完全同意投标须知中关于“评标方式、标准、方法及特别提示”等陈述，我方认为贵公司有权单方决定中标者，还认为价格和质量、信誉和服务是中标的重要选择标准；无论贵公司是否选择我方作为中标单位，我方均尊重和认可贵公司的决定。
4、我方提交的投标文件有效期与招标文件要求的一致。在此有效期内，我方投标文件（包括对招标文件承诺的内容、不同意见的偏离说明）在开标后的全过程中保持有效，未经贵公司书面同意，我方无权利撤回、修改或撤销投标文件。投标保证金有效期与投标有效期一致，如果我方中标签约，投标文件有效期延长至合同履约完毕。
5、投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿意承担由此产生的一切后果。如最终确定我方供货，我方愿意按合同条款签约。
6、我方在此声明：我方与参加本次竞标的其他投标人不存在关联关系。
7、所有有关招投标的函电，请按下列地址联系（必填项）：


单位名称：
法定代表人（或委托代理人）：
地址：
邮编：
电话：

投标单位（公章）：
日期：    年   月   日

附件3
投标报价单
江苏省水利建设工程有限公司：
我单位拟向贵公司供应如皋市碾砣港闸工程土建施工及设备安装所用的钢材，所供钢材品牌为      （填写招标公告限定品牌中的一种或几种，未填写的为无效标），具体规格和价格如下：
	[bookmark: _Hlk243842572]品名
	规格
	计量单位
	暂定
数量
	基准价品牌
	基准价（元/吨）
	上下（±）浮动金额（元/吨）

	热轧光圆钢筋
	HPB300直径10mm
	t
	103
	中天
	3430
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径8mm
	t
	2
	中天
	3430
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径10mm
	t
	2
	中天
	3290
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径12mm
	t
	5
	中天
	3240
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径14mm
	t
	50
	中天
	3240
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径16mm
	t
	340
	中天
	3190
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径18mm
	t
	255
	中天
	3130
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径20mm
	t
	245
	中天
	3190
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径22mm
	t
	455
	中天
	3190
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径25mm
	t
	290
	中天
	3220
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径28mm
	t
	115
	中天
	3240
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径32mm
	t
	15
	中天
	3240
	

	
	合计
	t
	1877
	
	
	


报价要求：上表中基准价为“我的钢铁网”（www.mysteel.com）2026年10月26日第一次发布的中天各种规格钢筋的上海地区价格（非备注栏价格，下同），报价以上述基准价报统一上下浮价。各直径规格钢筋实际结算单价按如下方式计算：每批各直径规格钢筋的结算单价（元/吨）=订货通知单当天“我的钢铁网”第一次发布的 中天 对应规格钢筋的上海地区价格±上下浮价。“订货通知单”须注明基准价品牌（中天）各规格钢材当天的网牌价，实际结算单价与实际所供品牌（基准价品牌除外）的网牌价无关。
特别提示：“中天”各规格钢筋的网牌价只是作为所限定品牌指定规格钢筋结算单价的计算依据，并不代表本次采购仅接受“中天”品牌的钢筋。本次招标设有内部限价，由招标人在开标时确定，超过限价的投标为无效标，招标人可根据评标情况确定中标候选人或重新招标。
1、以上报价为我方送货到如皋市碾砣港闸工程土建施工及设备安装工程施工现场价格，已包含（但不限于）货款、运输费、管理费、利润、税费，并包含钢材装车、运输、卸车等全过程的安全保险、措施、以及如发生安全事故导致的赔偿等全部费用，我方不以任何理由额外索取任何费用，并提供税率为13%的增值税专用发票。
2、钢材的尺寸要求：HPB300直径10mm钢筋以盘圆交货；HRB400直径8-10mm钢筋以盘螺交货；其余钢筋以直条交货，长度为12m或9m（具体每批次长度以项目部通知为准），且均不加价。
3、我方承诺：我方按招标文件供应限定品牌的合格产品。因我公司提供的产品质量、或因我方恶意起诉而败诉或其他原因造成贵公司和相关方损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等费用和损失），我方自愿赔偿贵公司一切损失，并承担相关责任。
4、我方派专人为贵公司项目部提供及时的服务，包括但不限于工程项目部供货计划的接收、供货的协调、收货签单的核对、与项目部办理结算等。提供服务人员能在指定时间内赶到施工现场。人员费用已考虑在投标报价中。
5、其他特别优惠或服务的内容（没有的可不填写，也可另附说明并加盖公章，另附说明的需在本处提示）：



投标人：（盖章）
法定代表人或代理人(签字)：
联系电话：
日  期：    年   月   日

附件4：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书


江苏省水利建设工程有限公司：
（姓名）（身份证号：   ），在  （投标人名称）  担任    （职务名称）  职务，系投标人单位的法定代表人。
特此证明。




投标单位：(盖章)
投标单位法定代表人签名：
日    期：     年   月   日
附：法定代表人身份证复印件


附件5
授权委托书

江苏省水利建设工程有限公司：
本人（姓名），系（投标人单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号：   ）为投标人的委托代理人，授权其代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改如皋市碾砣港闸工程土建施工及设备安装钢筋采购投标文件和处理投标过程中的事宜。
委托代理人的委托权限还包括：参与谈判、签署文件、协议及合同。
该委托代理人所签署的上述文件及办理的上述投标事宜，投标人均予承认，其法律后果均由投标人承担。
委托期限：   天。
该代理人无转委托权。

法定代表人（签字）：	投标人：（盖章）
联系电话：	授权日期：


委托代理人：（签字）	联系电话：
附：委托代理人身份证复印件





附件6、投标单位营业执照和资信证明资料


附件7、生产厂家营业执照复印件及资质证明文件


附件8、投标保证金（汇款凭证）


第三章 钢材采购合同格式
钢材采购合同
合同编号：
[bookmark: _Hlk178081072]买方：江苏省水利建设工程有限公司如皋市碾砣港闸工程土建施工及设备安装项目经理部               （以下简称甲方）
卖方：                                                      （以下简称乙方）
甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就甲方向乙方采购钢材一事，达成本协议，供双方共同遵守。
一、钢材供应工程概况：
1、工程名称：如皋市碾砣港闸工程土建施工及设备安装工程施工
2、供货期限：预计在2026年11月20日至2027年9月30日供应，具体供货开始和结束期限以项目实际需求为准。
3、供货地点：如皋市碾砣港闸工程土建施工及设备安装工程施工现场
二、钢材供应要求：
甲方向乙方采购的钢筋品牌为      ，钢筋具体品种、规格、数量和价格如下：
	品名
	规格
	计量单位
	暂定数量
	基准价品牌
	基准价（元/吨）
	上下（±）浮动金额（元/吨）

	热轧光圆钢筋
	HPB300直径10mm
	t
	103
	中天
	3430
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径8mm
	t
	2
	中天
	3430
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径10mm
	t
	2
	中天
	3290
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径12mm
	t
	5
	中天
	3240
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径14mm
	t
	50
	中天
	3240
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径16mm
	t
	340
	中天
	3190
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径18mm
	t
	255
	中天
	3130
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径20mm
	t
	245
	中天
	3190
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径22mm
	t
	455
	中天
	3190
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径25mm
	t
	290
	中天
	3220
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径28mm
	t
	115
	中天
	3240
	

	热轧带肋钢筋
	HRB400直径32mm
	t
	15
	中天
	3240
	

	
	合计
	t
	1877
	
	
	


2、价格：上述基准价为暂定价格，上表中基准价为2026年10月26日“我的钢铁网”第一次发布的中天各种规格钢筋的上海地区价格（非备注栏价格，下同），各直径规格钢筋实际结算单价按如下方式计算：
每批各直径规格钢筋的结算单价（元/吨）=订货通知单当天“我的钢铁网”第一次发布的 中天 对应规格钢筋的上海地区价格＋(－)    元/吨。
“订货通知单”须注明各规格钢材当天的网牌价，实际结算单价与实际所供品牌（基准价品牌除外）的网牌价无关。
3、乙方供应每批次钢材的数量及规格须以甲方的书面通知为准，双方钢材的结算数量以甲方实际收到的合格钢材数量为准。
4、钢材的尺寸要求：HPB300直径10mm钢筋以盘圆交货；HRB400直径8-10mm钢筋以盘螺交货；其余钢筋以直条交货，长度为12m或9m，且均不加价。
5、以上双方确定的价格为乙方送货到甲方工地指定地点的价格，该价格包含已包含货款、运输费、管理费、利润、税费，并包含钢材装车、运输、卸车等全过程的安全保险、措施、以及如发生安全事故导致的赔偿等全部费用，乙方不得以任何理由额外索取任何费用。乙方向甲方提供税率为13%的增值税专用发票，甲方开票信息和乙方收款信息如下：
	甲方开票信息
	乙方收款信息

	甲方： 江苏省水利建设工程有限公司
	乙方：

	纳税人识别号：913200001347535697
	纳税人识别号：

	地址：扬州市广陵产业园
	地址： 

	电话：0514-87361764
	电话：

	开户银行：建设银行扬州分行琼花支行
	开户银行： 

	银行账号：32001745736050488688
	银行账号：


三、质量与技术标准：所供钢材应符合GB/1499.1—2024、GB1499.2-2024标准。
四、合理损耗标准及计算方法：螺纹钢按理论重量计量交货，但该螺纹钢的实际负公差必须符合国家规定的质量检验标准；线材按磅重计量交货。
五、钢材所有权自交货时转移。
六、订货、收货与验收：
1、甲方需提前  3  天以微信（或QQ）和电话两种方式同时向乙方预报所需规格、数量等需求计划；乙方需在甲方提供计划后 3 日内供货；如乙方未能及时供货，乙方应赔偿甲方的损失。
2、乙方将钢材送到工地指定地点时，甲方指派      （联系电话       ）在工地现场签认，应核对送货签收单所载内容与实际钢材是否相符，如有异议需当场提出；甲方对质量有异议的可在收货后15个工作日内，以书面形式向乙方提出。
3、乙方需随车向甲方提供钢材有效检测证明或合格证、质保书相关资料。甲方对乙方钢材进行抽样送检，抽样送检费用由甲方承担；若抽检不合格，乙方可对该批次钢材申请复检，复检和抽检费用由乙方承担。若复检仍不合格，乙方承诺在5个工作日内对该批次钢材按照甲方要求予以调换合格品或退货。选择调换合格品或退货由甲方决定，所发生的进退场运费由乙方承担。
七、结算和付款
1、结算依据
钢材到达甲方项目施工现场后，乙方须向甲方提供有效检测证明、合格证、质保书等相关资料，项目部再会同业主、监理进行检验、验收。验收合格的，双方签署验收单。
以甲方指派的专人在工地现场签认的合格钢材数量和双方确认的结算单价作为结算依据；非有效授权人签署的签收单一律无效；如上述指定人员发生变动，甲方将另行书面通知乙方。
（提醒：当项目部在工地现场授权签收的人员发生变动时，应书面通知乙方，明确变动时间、人员名单及相应的权限，并让乙方签字确认后存档。）
2、结算方式
按月结算，乙方在每月10日前与甲方核对上月1日至上月末所供合格钢材数量及货款，甲方凭乙方开具的13%增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。结算单在双方会签后，报甲方项目所属分公司指定人员审核并签字后生效。乙方同时承诺：本次供货所有钢材数量均已结报完毕，无其他争议，所结报的钢材数量真实有效。
合同供货完成后须进行最终结算，该最终结算除双方签字并加盖公章外，必须报甲方项目部所属分公司相关人员审批后方为有效。分公司人员在审核有疑义时，可要求双方重新核对，核对一致无争议后重新办理最终结算，该最终结算仍须经分公司审核人员签字确认后生效；如仍有分歧无法解决，双方均可报甲方财务物资部协调处置，财务物资部须在15个工作日内解决，财务物资部联系电话：0514-87361764，联系人：彭丽梅。
3、付款方式
本次采购无预付款，在双方办理结算手续后，甲方在收到乙方提供已结算货款等额的税率为13%的增值税专用发票、质量证明书（需加盖供货方公章）、质量终身制承诺书后（需加盖供货方公章）等资料后7个工作日内办理汇款手续并将钢筋到工价款汇入合同约定的乙方银行账户。支付款项前，供货方须按付款额开具并加盖财务专用章的收款收据。
八、其他约定事项
1、乙方的人员和车辆到达施工现场后必须服从甲方现场管理要求，遵守现场的各项安全制度，根据甲方要求将运输车辆停在指定地点；在卸货前和卸货过程中，由于乙方人员和车辆不服从甲方现场安全指挥，或不遵守甲方安全生产管理要求而造成的相关损失和责任由乙方承担。
[bookmark: _Hlk77770211]2、本合同在履约过程中，如有任何调增单价、降低质量标准、提前支付货款等明显有损于甲方利益的合同条款变更事项，经双方代表共同协商一致并书面报甲方公司财务物资部签字并盖章确认后，方可另行签订书面协议，对于未经甲方公司财务物资部签字并盖章确认的明显有损于甲方利益的所有补充、变更协议无效。
3、乙方需向甲方交纳    万元履约保证金（不低于合同价的5%且取整，可以银行转账、现金、银行汇票、银行本票等方式缴纳，不接受其他任何方式），在签订合同前缴纳到位，在供货全部结束无异议后无息退还。履约保证金汇入甲方以下银行账户：
账户名称：江苏省水利建设工程有限公司
开户银行：中国建设银行扬州琼花支行
银行账号：32001745736050488688
4、乙方未按“订货通知单”的规格、数量、时间要求供货，按违约处理。
5、每个订货通知单为一个进货批次，每个进货批次中同一规格的钢筋应尽量控制在60吨为1个炉批号，60吨内若超过2个炉批号则每超过1个炉批号乙方承担1000元额外检测费，上不封顶。若乙方将炉批号不能控制在限定的数量内，超过的炉批号数量甲方只承担其中1个炉批号钢筋检测费，其余炉批号钢筋检测费由乙方全部承担，上不封顶。
[bookmark: _GoBack]例如，每个进货批次中同一规格的钢筋需求量在60吨以内，只能2个炉批号；每个进货批次中同一规格的钢筋需求量在60～120吨，只能有4个炉批号；以此类推。
6、乙方按税法规定及时向甲方开具增值税专用发票，提供发票是乙方必须履行的合同义务，也是甲方支付相应款项的前提条件。因乙方未及时开具发票，甲方有权顺延付款且不构成违约。乙方拒绝开票或恶意作废已开具发票的，应按合同金额的5%支付违约金，并赔偿甲方因此无法抵扣税款和多交税款等造成的损失。
7、如乙方提供的发票不符合本合同约定、不能通过税务认证、或事后证实为失控票、涉嫌虚开等，甲方有权拒收或于发现问题后退回甚至向税务部门举报，并不予资金支付。乙方应及时更换并承担因此给甲方带来的经济损失和其他损失，包括因多缴纳税款及其占用甲方资金的损失。
8、乙方注意保护环境，如因车辆运输及卸货引起的扬尘、噪音等影响到周边住户，由中标单位负责协调解决。
9、乙方车辆运输钢筋净重不超过30吨/车，否则压坏道路乙方须赔偿修复费用。
九、违约责任
1、甲乙双方应该严格履行各自的义务，否则，应视为违约，违约方应向守约方赔偿损失。
2、如果乙方向甲方提供的钢材不符合本合同约定的指标，或者供货期超出甲方指定供货期3日的，甲方有权终止本合同的履行。
3、鉴于钢材质量在工程质量评价中的重要性，甲乙双方应严把质量关，严禁瘦身钢材等不合格钢材流入施工工地；一经发现，甲方有权单方面终止本合同、有权拒付已供货款、有权向有关部门报案。
4、如若供应过程中项目部查出乙方用其他劣质品牌钢筋冒充合同约定品牌的，甲方将没收其履约保证金。因我公司提供的产品质量、或因我方恶意起诉而败诉或其他原因造成贵公司和相关方损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等费用和损失），负责赔偿相关损失并承担相关责任。
5、若乙方违约，须向甲方支付诚信违约金壹拾万元/次；若乙方违约2次甲方没收全部履约保证金并保留单方面解除合同的权利。当乙方应向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从任何一笔应付款中予以扣除或兑付履约保证金。
十、解决争议的方式
本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商；协商不成的，可向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。
十一、合同效力
1、本合同未尽事宜，需经双方共同协商，并作出补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同正文为打印文本，如双方对此合同有任何修改及补充均应另行签订补充协议。合同正文中任何非打印的文字或者图形，除非经双方确认同意，不产生约束力。
3、本合同一式   份，甲方持   份，乙方持   份。本合同自双方签字盖章后生效。合同签订日期：     年   月   日。
8.4、乙方签订合同时，须向甲方提供投标文件原件和以下证照复印件（加盖乙方单位公章）：①营业执照、②法人身份证及证明材料、③授权委托书、④经办人身份证。
十二、本合同附件
（1）甲乙双方营业执照复印件；
（2）甲方与业主签订的主合同中钢材技术条款；
（3）钢材采购的招标文件、乙方的投标文件。

甲    方：	乙    方：
地    址：	地    址：
法定代表人：	法定代表人：
授权委托人：	授权委托人：
联系电话：	联系电话：
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